1. 光伏组件排布示意图（具体以实际为准）：

(别士桥停车场)




（中国人民银行）



二、技术要求：

1. 车棚及光伏组件安装示意图（实际实施不得低于图示标准）：



1. 并网点至并网柜间需采用铜芯电缆敷设。

三、发包人推荐主材品牌：

光伏组件：华晟、隆基、通威；

逆变器：华为、阳光电源、固德威；

电缆：江南电缆、上上电缆、起帆电缆。

对于发包人推荐品牌的材料、设备，响应人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌，需报发包人同意。